{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["设备预算"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"设备预算","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8],[1,3,1,4],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,3,19,4],[20,3,20,4],[21,3,21,4],[22,3,22,4],[23,3,23,4],[24,3,24,4],[25,3,25,4],[26,3,26,4],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[32,0,32,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电镀技术创新中心设备清单"]
["序号   ","设备位号 ","设备名称","设备规格",null,"单位","数量","材质","备注"]
[1,"M1001","链式破碎机","LP500",null,"台",1,"304+A3"]
[2,"R1001","浆化反应釜","200L",null,"套",1,null,"重防腐"]
[3,"V1001","计量槽","Φ350×450×δ4(H700) V=50L(上平盖密封、下锥体出料)",null,"台",4,304,"请标厚度，是否封闭"]
[4,"M1002","板框式压滤机","过滤面积S=1M2(成套设备)",null,"套",1,"304+A3","是否成套"]
[5,"T1011","喷淋吸收塔","Φ400×3000(填料塔)",null,"台",1,"PP","标明塔结构"]
[6,"C1011","耐腐蚀风机","4-72-2.5A-0.75KW",null,"台",1,"PP"]
[7,"V1011","循环水槽","L500×W500×H400×δ4 V=100L(长方体密闭型)",null,"台",1,"PP","是否封闭"]
[8,"P1011","耐腐蚀循环泵","25FB-13-0.75KW-2P(泵壳衬PP塑料)",null,"台",1,"PP","标明材质"]
[9,"V2001","中间储罐","Φ600×750×δ4(H1000) V=200L(上平盖下锥体、带上下液位计口)",null,"台",2,304,"标明厚度"]
[10,"P2001","物料输送泵","25FB-13-0.75KW-2P(泵壳304材质)",null,"台",4,304,"标明材质"]
[11,"M2002","膜浓缩装置","RO反渗透装置(陶氏反渗透复合膜)",null,"套",1,null,"标明膜材质"]
[12,null,"卧式离心机","910×1050×800，LWL250（Q=1~2方/h,5.5KW)  已选最小型号",null,null,1,304,"是否过大"]
[13,"E3001","蒸发器","Φ300×4000×δ4，S=10M2",null,"台",1,"304+A3","标明厚度"]
[14,"E3002","分离器","100L",null,"台",1,"304+A3"]
[16,"R3003","智能晶析器","更改为200L冷却结晶器(夹套及内环管双重冷却、内部物料测温及夹套冷却水测温)",null,"套",1,304,"标明有无温控，夹层；容量偏小"]
[18,"R4001","节能烘干器","更改为耙式干燥机Φ600(700)×1000×δ6,P=1.5kw电机，夹套内蒸汽加热",null,"套",1,304,"容量偏大，名称不符，标明能源方式"]
[19,"E4001","冷凝器","S=1M2",null,"套",1,304]
[20,null,"母液回收罐","Φ1000×1000×δ4(H1500) V=500L(上平盖下锥体、带上下液位计口)",null,"台",1,304,"标明厚度，是否封闭"]
[21,"V4001","接收罐","Φ350×450×δ4(H700) V=50L(上封头密封、下锥体出料)",null,"套",1,304,"标明材质，大小，是否封闭"]
[22,"X1001","蒸汽发生器","更改为36KW电加热",null,"套",1,null,"功率是否偏大"]
[23,"X1002","冷却水机组","YB-LS-15KW(制冷量) 已选最小型号",null,"套",1,null,"制冷量是否偏大"]
[24,"X1003","水喷射真空机组","可更改为RPP-20-1.5KW(最大抽气量20M3/h)",null,"套",1,null,"抽气量是否偏大"]
[25,null,"空压机","4.8m3/h,0.75KW,压力0.8MPa",null,null,1]
[26,"D1001","真空表","连接：M20X1.5量程：-0.1---0MPa表盘：φ60mm",null,"个",3]
[27,"D1002","压力表","连接：M20X1.5量程：0---1.6MPa表盘：φ60mm",null,"个",3]
[28,"D1003","称重模块","500kg量程的称重传感器4件 + 电子显示屏1件",null,"套",1]
[29,"D1004","称重模块","100kg量程的称重传感器4件 + 电子显示屏1件",null,"套",4]
[30,"D1005","测温探头","PT100 + 数显控制器",null,"套",10]
[31,"D1006","PH在线监测仪","PH电极 + 控制器",null,"套",1]
[32,"D1007","电控箱",null,null,"——",4]
["注：采购设备过程所产生的运费、安装调试费、安装人员差旅费、配件费等等均由中标方负责，本集团不再另行支付。"]